LOOP
F12
CONT VMLC 0150 WIND 850
CONT VSUM VMLC 0150 WIND 700
CONT VSUM VMLC 0150 WIND 500
VDVC 900
WSPD CIN5 DASH CLR5 lt25/WSPD CIN5 DASH CLR7 lt45/
WSPD CIN5 DASH CLR1 gt45/
TXT4 SHALLOW LAYER (850-500) MEAN WIND 12 HRS
ENDL
LOOP
F24
CONT VMLC 0150 WIND 850
CONT VSUM VMLC 0150 WIND 700
CONT VSUM VMLC 0150 WIND 500
VDVC 900
WSPD CIN5 DASH CLR5 lt25/WSPD CIN5 DASH CLR7 lt45/
WSPD CIN5 DASH CLR1 gt45/
TXT4 SHALLOW LAYER (850-500) MEAN WIND 24 HRS
ENDL
LOOP
F36
CONT VMLC 0150 WIND 850
CONT VSUM VMLC 0150 WIND 700
CONT VSUM VMLC 0150 WIND 500
VDVC 900
WSPD CIN5 DASH CLR5 lt25/WSPD CIN5 DASH CLR7 lt45/
WSPD CIN5 DASH CLR1 gt45/
TXT4 SHALLOW LAYER (850-500) MEAN WIND 48 HRS
ENDL
LOOP
F60
CONT VMLC 0150 WIND 850
CONT VSUM VMLC 0150 WIND 700
CONT VSUM VMLC 0150 WIND 500
VDVC 900
WSPD CIN5 DASH CLR5 lt25/WSPD CIN5 DASH CLR7 lt45/
WSPD CIN5 DASH CLR1 gt45/
TXT4 SHALLOW LAYER (850-500) MEAN WIND 60 HRS
ENDL
LOOP
F72
CONT VMLC 0150 WIND 850
CONT VSUM VMLC 0150 WIND 700
CONT VSUM VMLC 0150 WIND 500
VDVC 900
WSPD CIN5 DASH CLR5 lt25/WSPD CIN5 DASH CLR7 lt45/
WSPD CIN5 DASH CLR1 gt45/
TXT4 SHALLOW LAYER (850-500) MEAN WIND 72 HRS
ENDL